Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu
NIP 749-17-90-304, REGON 0000314661, KRS 0000004757
ul. 24 Kwietnia 5,  47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 774 062 400,   e-mail: spzoz@e-szpital.eu,   www.e-szpital.eu	ZP-114	
	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA		
A.	SYSTEM ARCHIWIZACJI DANYCH  - NAS		
	1.	Producent, nazwa i wersja proponowanego programu

	Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany		
	1.		Procesor CPU 	min .4 rdzeniowy			
	2.		Pamięć (RAM)	min. 4GB			
	3.		Flash	4GB eMMC			
	4.		Liczba gniazd pamięci RAM	2 (Max 8GB)			
	5.		Liczba dysków HDD	4 x 2.5"/3.5" SATA 6Gb/s			
	6.		Kieszeń na dysk twardy wymieniany podczas pracy	Tak			
	7.		Porty gigabitowej sieci LAN	4			
	8.		Ramka Jumbo (GbE)	Tak			
	9.		Gniazdo rozszerzeń (PCIe)	1 x PCIe Gen.2 x 2			
	10.		USB 3.0	4			
	11.		USB 3.1 10Gbps	(opcjonalnie)			
	12.		HDMI	1			
	13.		Wskaźniki LED	HDD 1-4, Status, LAN, Rozszerzenie, Zasilanie			
	14.		Przyciski	Zasilanie, reset			
	15.		Format	1U do montażu w stojaku			
	16.		Temperatura	0 - 40 °C			
	17.		Specyfikacja zasilania	ATX 250 W (x2)			
	18.		System plików: wewnętrzny dysk twardy	EXT4			
	19.		System plików: zewnętrzny dysk twardy	EXT3, EXT4, NTFS, FAT32			
	20.		Port Trunking / agregacja łączy	Tak			
	21.		Wykrywanie usługi sieciowej (UPnP i Bonjour)	Tak			
	22.		Wirtualne sieci LAN (VLAN)	Tak			
	23.		WLAN przy użyciu adaptera Wi-Fi USB	802.11n			
	24.		Wiązanie usług na podstawie interfejsów sieciowych	Tak			
	25.		256-bitowe szyfrowanie AES na podstawie wolumenów	Tak			
	26.		256-bitowe szyfrowanie AES folderów	Tak			
	27.		Szyfrowanie dysków zewnętrznych	Tak			
	28.		Mechanizm szyfrowania sprzętowego (niedostępny w niektórych krajach)	(AES-NI)			
	29.		Przywracanie RAID	Tak			
	30.		Powiększanie pojemności RAID online	Tak			
	31.		Migracja poziomów RAID online	Tak			
	32.		RAID10	Tak			
	33.		RAID 6	Tak			
	34.		RAID 5+ dysk zapasowy	Tak			
	35.		RAID 5	Tak			
	36.		RAID 1	Tak			
	37.		RAID 0	Tak			
	38.		Pojedynczy dysk	Tak			
	39.		Buforowanie SSD	Tak			
	40.		Kontroler domeny i serwer NTP	Tak			
	41.		Odzyskiwanie miejsca	Tak			
	42.		Obsługa ACL na poziomie folderów współdzielonych	Tak			
	43.		Migawka	(maks. 1024)			
	44.		Maks. liczba zadań RTRR	32			
	45.		Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych klientów	Tak			
	46.		Obsługa etykiet woluminu na dyskach zewnętrznych	NTFS			
	47.		Uwierzytelnianie Microsoft Active Directory (AD)	Tak			
	48.		Serwer i klient LDAP	Tak			
	49.		Powiadomienia (e-mail, SMS)	Tak			
	50.		Kosz sieciowy do usuwania plików przez CIFS/SMB i AFP z czasem zachowywania i filtrem typów plików	Tak			
	51.		Wake on LAN (WOL)	Tak			
	52.		Zaplanowane włączanie i wyłączanie (15 ustawień)	Tak			
	53.		Przełącznik wirtualny	Tak			
	54.		SNMP (wersja)	2 i 3			
	55.		Drukarki USB	maks. 3			
	56.		Logowanie przez Telnet i SSH (tylko dla administratora)	Tak			
	57.		Szybsza konwersja wideo	Tak			
	58.		HybridDesk Station	Tak			
	59.		Download Station (pobieranie)	HTTP, FTP			
	60.		Wyświetlacz lokalny do nadzoru	Tak			
	61.		Serwer i klient Syslog	Tak			
	62.		Serwer poczty	Tak			
	63.		Serwer VPN (PPTP + OpenVPN + L2TP)	Maks. clients: 100			
	64.		myQNAPcloud — dostęp zdalny i udostępnianie plików	Tak			
	65.		Obsługa VMware®	Tak			
	66.		Zgodność z Microsoft Hyper-V	Tak			
	67.		Maks. liczba użytkowników	4096			
	68.		Maks. liczba grup użytkowników	512			
	69.		Maks. liczba folderów współdzielonych	512			
	70.		Maks. liczba jednoczesnych połączeń (CIFS)	1500			
	71.		Język	Polski			
Dodatkowe informacje	
	Dostawa 14 dni od daty podpisania umowy.
Licencja – Obsługa Vmware 4.1 dla 3 fizycznych maszyn każdy wyposażony w 2 CPU.	

B.	SYSTEM ARCHIWIZACJI DANYCH – PARAMETRY SERWERA		
	Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany		
	1.		Procesor	Intel Xeon E5-2620 lub równoważny			
	2.		Ilość rdzeni	min. 6			
	3.		Taktowanie rdzenia	min. 2GHz			
	4.		Ilość obsługi wątków przez rdzeń	min. 2			
	5.		Ty pamięci RAM	DDR3-1600			
	6.		Wielkość pamięci RAM	min. 16GB			
	7.		Ilość dysków twardych	min. 6			
	8.		Prędkość obrotowa dysku twardego	min. 7.2 k			
	9.		Wielkość dysku twardego	min. 4TB			
	10.		Konfiguracja dysków	RAID5 z nadmiarowym dyskiem HotSpare			
	11.		Użyteczna pojemność użytkowa	min. 15TB			
	12.		Ilość zasilaczy	min. 2			
	13.		Praca zasilaczy	HotSpare			
	14.		Możliwość wymiany zasilaczy i wentylatora w trakcie pracy urządzenia bez wpływu na jego 
działanie	tak			
Opis rozwiązania	
	Celem wdrożenia systemu jest stworzenie bezpiecznego środowiska zapewniającego możliwość przechowywania dużej ilości danych medycznych, przesyłanych z lokalizacji Zamawiającego za pomocą łącza internetowego. Ze względu na charakter danych, powinny być one zapisywane i przechowywane na serwerach w formie zaszyfrowanej, możliwej do odczytania tylko i wyłącznie przez uprawniony personel Zamawiającego. System archiwizacji zbudowany w oparciu o serwer wyposażony w wyżej wymienione podzespoły o podanych parametrach ma pełnić funkcję systemu przechowywania archiwów. Serwer ma zapewnić odporność na uszkodzenie 2 dysków oraz zachować ciągłość pracy serwera w przypadku awarii jednego z zasilaczy bez konieczności wyłączania serwera. Uruchomiony system archiwizacji ma być dostępny przez 24 godziny na dobę każdego dnia. Udostępnione zasoby dyskowe powinny być bezpośrednio widoczne z poziomu sieci Zamawiającego. Na serwerze winien być zainstalowany system operacyjny min. Windows 2008 Serwer R2 lub nowszy. Dostarczenie odpowiedniej licencji systemu operacyjnego będzie po stronie Wykonawcy. Serwer ma być z dostępem do Internetu z adresem publicznym z puli przypisanej do Zamawiającego. Dane które będą przechowywane na dyskach serwera będą zaszyfrowane. Wszystkie przesyłane pliki będą zapisywane na wolumenie korzystającym z funkcji BitLocker. Odszyfrowanie i odczytanie wolumenu zabezpieczonego funkcją BitLocker możliwe będzie tylko przez osobę mającą odpowiedni klucz szyfrowania (jak hasło lub kod PIN).		
Schemat rozwiązania	

C.	SYSTEM ARCHIWIZACJI DANYCH – WYMAGANIA LOKALIZACJI DATA CENTER		
	Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany		
	1.		System kontroli dostępu	tak			
	2.		Systemy antywłamaniowe	tak			
	3.		Licencjonowaną ochronę fizyczną 24/7/365	tak			
	4.		Telewizja przemysłowa wysokiej rozdzielczości	tak			
	5.		Niezależne przyłącza energetyczne	min. 2			
	6.		Odrębnych dostawców energii elektrycznej	min. 2			
	7.		Redundantne agregaty prądotwórcze	min. 6			
	8.		Systemy gaszenia gazem obojętnym	tak			
	9.		Zasilacze UPS	DC podzielone na min. 2 komory			
	10.		Redundantny, wysokowydajny i precyzyjny system klimatyzacji	tak			
	11.		Centrum nadzoru pracujące 24/7/365	tak			
	12.		Centrum help desk pracujące 24/7	tak			
	13.		Monitorowanie i rejestracja w trybie ciągłym wszystkich systemów w data center	tak			
	14.		Ogólne i dedykowane procedury bezpieczeństwa	tak			
	15.		Plan zapewnienia ciągłości działania	tak			
	16.		Wysoka dostępność środowiska data center (SLA)	min. 99,99%			
	17.		Lokalizacja spełniająca wszystkie wymogi TIER III	tak			
Dodatkowe informacje	
	a)	Budynek w którym zlokalizowany będzie system archiwizacji danych. 
Wykonawca zapewni osobną, zamykaną i nie współdzieloną przestrzeń na kolokację urządzeń o rozmiarze co najmniej 10U a maksymalnie 12U. Wykonawca powinien spełniać następujące wymagana.                
b)	Bezpieczeństwo fizyczne - standard TIER 3, wg normy TIA-942
                -system automatyki SCADA (monitoring, alarmowanie, sterowanie, archiwizacja i regulacja)
                - lokalizacja poza strefą przemysłową i zalewową
                -dwie drogi dojazdowe,
                -ogrodzony i monitorowany teren z całodobową ochroną fizyczną
                -system kontroli dostępu (SKD)
                -telewizja przemysłowa CCTV
c)	Bezpieczeństwo energetyczne  zewnętrzna linia energetyczna i zapasowa linia energetyczna – linie poprowadzone niezależnymi trasami kablowymi
                -systemem podtrzymania zasilania UPS do 15 minut
                -agregaty prądotwórcze lub inne źródła energii  pozwalające na  nieprzerwaną pracę systemu
d)	Środowisko pracy           
-system wykrywania ognia i detekcji dymu, system gaszenia azotem lub  inergenem
- antyelektrostatyczna podłoga techniczna o nośności min. 1t/m²
e)	Bezpieczeństwo telekomunikacyjne      
-co najmniej trzy niezależne dojścia światłowodowe
		
D.	ŁĄCZE STAŁE PODSTAWOWE		
	Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany		
	1.		Typ łącza	światłowodowe			
	2.		Typ transmisji	synchroniczne			
	3.		Prędkość transmisji danych	min. 100 MB			
	4.		Nielimitowany transfer danych	tak			
	5.		Tłumienność włókna	maks. 0.4 [dB/km] 1310 nm
oraz 0.2 [dB/km] 1550 nm			
Opis rozwiązania	
	a)	Przedmiotem zamówienia jest świadczenia usługi polegającej na połączeniu w niżej wymienionych obiektach sieci lokalnych w jedną spójną sieć, tak aby mogły one komunikować się i wymieniać dane informatyczne/głosowe pomiędzy sobą.
b)	Łącze musi być doprowadzone do szaf dystrybucyjnych w następujących lokalizacjach:
•	Centrum Przetwarzania Danych (budynek A0) – ul. Roosevelta 2, 47-200 Kędzierzyn-Koźle;
•	Szpital (budynek B0) – ul. Judyma 4, 47-220 Kędzierzyn-Koźle;
•	Przychodnia Specjalistyczna (budynek C1)  – ul. Harcerska 11, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.
c)	Punkty dostępu do usługi muszą znajdować się w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego i powinny być zakończone interfejesem RJ-45.
d)	Zamawiający wymaga, aby istniała możliwość zwiększenia przepustowości w trakcie trwania umowy bez dodatkowych prac budowlano remontowych.
e)	Wykonawca dostarczy i skonfiguruje odpowiedni sprzęt na potrzeby realizacji usługi. Dostarczane przełączniki powinny być zarządzalne oraz wykorzystujące technologię przesyłu energii elektrycznej z pomocą skrętki do urządzeń peryferyjnych będących elementami sieci Ethernet.
W przypadku konieczności wykorzystywania łącz licencjonowanych, Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia wszystkich formalności związanych z uzyskaniem tego łącza
Termin wykonania instalacji przedmiotu zamówienia: wraz z aktywacją usługi: 1 miesiąc od daty zawarcia umowy.

E.	ŁĄCZE STAŁE ZAPASOWE		
	Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany		
	1.		Typ łącza	radiowe			
	2.		Typ transmisji	synchroniczne			
	3.		Prędkość transmisji danych	min. 10 MB			
	4.		Nielimitowany transfer danych	tak			
Opis rozwiązania	
	W przypadku uszkodzenia podstawowego łącza światłowodowego zapasowe łącze radiowe winno przejąć ruch transmisji danych 
i głosu. Łącze winno być skonfigurowane tak, aby systemy informatyczne mogły pracować w trybie ciągłym ze wszystkimi placówkami Zamawiającego. Przełączenie na łącze radiowe nie powinno wymagać od Zamawiającego konfiguracji urządzeń po swojej stronie, celem zachowania dostępu do usługi Transmisji Danych i powinno nastąpić automatycznie. W przypadku powrotu łącza podstawowego (światłowodowego), przepięcie ruchu transmisji danych powinno nastąpić automatycznie. Ruch na łączach winien być wyizolowany 
lub zabezpieczony tak, aby dane wysyłane z poszczególnych lokalizacji nie mogły być przejęte i odczytane.

Lokalizacje, które winny być spięte ruchem zapasowym:
•	Centrum Przetwarzania Danych (budynek A0) – ul. Roosevelta 2, 47-200 Kędzierzyn-Koźle;
•	Szpital (budynek B0) – ul. Judyma 4, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.

Operator dostarczy i skonfiguruje odpowiedni sprzęt na potrzeby realizacji usługi. W przypadku konieczności wykorzystywania łącz licencjonowanych, Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia wszystkich formalności związanych z uzyskaniem tego łącza.
Termin wykonania instalacji przedmiotu zamówienia: wraz z aktywacją usługi: 1 miesiąc od daty zawarcia umowy.
		
F.	ŁĄCZE INTERNETOWE		
	Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany		
	1.		Typ łącza	kablowe			
	2.		Typ transmisji	synchroniczne			
	3.		Prędkość transmisji danych	min. 100 MB			
	4.		Ilość publicznych adresów IP	min. 16			
Opis rozwiązania	
	Wykonawca dostarczy i skonfiguruje odpowiedni sprzęt na potrzeby realizacji usługi. Wykonawca w przypadku awarii światłowodu zapewni dostęp do Internetu w lokalizacji Roosevelta na poziomie 10 Mb. W razie awarii jednego z łączy (podstawowego lub zapasowego) Zamawiający nie będzie musiał zmieniać konfiguracji urządzeń po swojej stronie w celu zachowania dostępu do usługi Internet. Przełączanie będzie odbywało się automatycznie.

G.	SEWRIS		
	Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany		
	1.		Czas usunięcia awarii	maks. 9 godzin			
	2.		Roczna dostępność usługi	min. 99,50%			
	3.		Prace konserwacyjne i serwisowe planowe	maks. 1 w miesiącu			
	4.		Ilość godzin prac konserwacyjnych, serwisowych	maks. 2 godz.			
Dodatkowe informacje	
	Awaria – oznacza usterkę, która uniemożliwia Zamawiającemu wykonywanie transmisji danych lub głosowych przy wykorzystaniu usługi łącza podstawowego lub zapasowego Wykonawcy lub dostępu do Internetu lub systemu archiwizacji danych, z wyłączeniem awarii spełniającej przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a) jest wynikiem działania siły wyższej,
b) wystąpiła w urządzeniach Zamawiającego.
1.	Zgłoszenia awarii można dokonywać w formie telefonicznej, faksowej lub e-mailowej – na wskazany przez Wykonawcę nr telefonu/faksu lub adres e-mail.
2.	Zamawiający będzie współdziałać z Wykonawcą w celu ustalenia i usunięcia awarii, o ile takie współdziałanie może mieć wpływ na czas i koszty usunięcia tej awarii, w szczególności udostępnić odpowiednie pomieszczenia lub urządzenia.
3.	Czas na usunięcie awarii liczony jest od momentu jej zgłoszenia przez Zamawiającego do całodobowego centrum obsługi zarządzania siecią Wykonawcy.
4.	Prace konserwacyjne i serwisowe planowane mogą być w godzinach nocnych od 1.00 do 5.00 z powiadomieniem Zamawiającego z wyprzedzeniem 7 dni roboczych pocztą elektroniczną lub faksem.
		
H.	AUTORYZACJA		
			2.	Data
		3.	Podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub składania oświadczeń w jego imieniu.